

КОМПЛЕКТ НОЖЕЙ ДЛЯ ДЕКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ «НЕВА»

005.68.0410

**1. Общие сведения.**

Комплект ножей предназначен для установки на деку газонокосилки «Нева».

**2. Порядок установки:**

– открутить четыре Винта М6×20 с Шайбами М6 и снять Кожух верхний (рис.1);

– с помощью Гайки М8 ослабить натяжение ремня и снять его (рис.1);

– произвести замену стакана подшипников, адаптера ножа, ножа, шайбы и болта из комплекта согласно рисунку 2.

**3. Комплект поставки.**

– 005.МТ.0790-02 Стакан подшипников в сборе 2

– 005.МТ.0790-03 Стакан подшипников в сборе 1

– 005.МТ.0830 Адаптер ножа 3

– Нож для газонокосилки 370×45×25 (цвет красный) 3

– Болт М10×25-8,8-А2К DIN 933 3

– Шайба М10-А2К DIN 6796 3

Дата упаковки "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Штамп упаковщика

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 13-15.

ЗАО "Красный Октябрь-Нева"

Запчасти по тел: 8 (800) 301-73-14 (доб. 24-74)




Рисунок 1




Рисунок 2